C'est un boîtier de commande qui active ou 
--- RECORDSEPARATOR ---
arrête le système d'alarme, l'état des 
--- RECORDSEPARATOR ---
différentes zones est reporté sur le clavier au 
--- RECORDSEPARATOR ---
moyen de voyants lumineux.
--- RECORDSEPARATOR ---
Sa touche Alerte, disponible à tous moments, 
--- RECORDSEPARATOR ---
entraîne le rappel immédiat du Centre de 
--- RECORDSEPARATOR ---
Surveillance.